% emlines.sty  M�rz 1990, Georg Horn / Eberhard Mattes.
%
% Makros zum Zeichnen von Linien mit beliebiger Steigung.
% Nur bei Verwendung der DVI-Treiber von Eberhard Mattes.
%
% Der Makro \emline#1#2#3#4#5#6 setzt an die Koordinaten (#1,#2) den
% Punkt #3 und an die Koordinaten (#4,#5) den Punkt #6. Diese beiden 
% Punkte werden dann verbunden.
%
% TeXcad erzeugt Aufrufe dieses Makros f�r mit eingeschalteter
% EMLines-Option gezeichnete Linien.
% (z.B. \emline{0.0}{0.0}{1}{17.0}{4.0}{2}).
%
% Der Makro \newpic#1 definiert den Makro \emline so, dass den
% Punktnummern ##3 und ##6 die Ziffer #1 vorangestellt wird.
% Dies ist notwendig, wenn mehr als ein Bild auf einer Seite
% des Dokuments eingefuegt wird.
%
\def\newpic#1{%
   \def\emline##1##2##3##4##5##6{%
      \put(##1,##2){\special{em:point #1##3}}%
      \put(##4,##5){\special{em:point #1##6}}%
      \special{em:line #1##3,#1##6}}}
%
% Standarddefinition von \emline herstellen
%
\newpic{}
%
% Beispiel: 
% \input bild1.pic
% \newpic{1} \input bild2.pic
%
